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1. Общие положения

[bookmark: P40]1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Лобня Московской области (далее – Нормативы) подготовлены 
и утверждены на основании статей 8 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом Московской области от 19.01.2005 
№ 21/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Лобня», постановления Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее – Региональные нормативы), с учетом законодательства Российской Федерации 
о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1.2. В местных нормативах городского округа Лобня Московской области используются следующие основные понятия:
амбулаторно-поликлинические организации – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, включающую в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний;
[bookmark: _GoBack]благоустройство территории городского округа – деятельность 
по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная 
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, 
в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
велосипедная дорожка – конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
дом блокированной застройки – жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход 
на земельный участок;
временные места хранения автомобилей – места, предназначенные 
для парковки легковых автомобилей посетителей объектов жилого назначения (гостевые автостоянки жилых домов);
высокоэтажный градостроительный комплекс (далее – ВГК) – комплекс общественной, общественно-жилой застройки, являющийся планировочным кварталом и состоящий из здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли 
и этажностью не менее 33 этажей или группы зданий, объединенных общим функционально-планировочным и архитектурно-пространственным решением, включающей в себя не менее одного здания с минимальной высотой перекрытия последнего жилого этажа не менее 100 метров от уровня земли и этажностью 
не менее 33 этажей и отношением суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен по проекции на уровень основного благоустройства к площади горизонтального сечения по внешнему контуру здания на уровне основного благоустройства не менее 30;
гибридный автомобиль – транспортное средство, имеющее не менее двух различных преобразователей энергии (двигателей) и двух различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства;
граница населенного пункта – граница, отделяющая земли населенных пунктов (земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов) от земель иных категорий;
доля застроенных территорий – отношение площади застроенных территорий к общей площади территорий;
доля лесных территорий – отношение площади лесных территорий 
к общей площади территорий;
доля сельскохозяйственных территорий – отношение площади сельскохозяйственных территорий к общей площади территорий;
домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты);
жилой район – жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными 
и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные 
с обеспечением жизнедеятельности населения;
зависимые места хранения автотранспорта – места для хранения автотранспорта, не имеющие отдельный самостоятельный въезд-выезд и доступ, к которым осуществляется с использованием смежных с ними мест хранения автотранспорта;
застроенные территории – территории Московской области, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности, земель иного специального назначения;
зарядная инфраструктура для электромобилей – часть городской инфраструктуры, включающая комплекс зарядных устройств с различной мощностью заряда, расположенных на улично-дорожной сети города, внутриквартальных территориях, а также в иных местах хранения или стоянки автомобильного транспорта, обеспечивающая возможность зарядки электромобиля или гибридного автомобиля;
объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой
 не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными рубежами, административными границами. Для территорий, в границах которых предусматривается строительство только индивидуальных жилых домов и/или садовых домов с объектами их обслуживания, граница квартала может определяться иными границами территорий, установленными ранее утвержденной градостроительной документацией, при обязательном одновременном соблюдении следующих требований:
- на смежной территории расположена застройка индивидуальными жилыми домами и/или садовыми домами;
- ко всем земельным участкам, зданиям, строениям на смежной территории обеспечивается подъезд по нормативной улично-дорожной сети общего пользования и пешеходная доступность;
- в границах планируемого квартала планируется размещение исключительно объектов, не причиняющих вреда окружающей среде 
и санитарному благополучию, не нарушающих права жителей, не требующих установления санитарной зоны и связанных с проживанием граждан;
кластер индивидуального жилищного строительства (далее – Кластер ИЖС) – территория или группа территорий, удаленных друг от друга 
на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью 
и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 100 га, расположенные вне границ городских населенных пунктов, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;
кластер смешанной малоэтажной жилой застройки (далее - Кластер МЖС) – территория или группа территорий, удаленных друг от друга 
на расстояние до 30 км, связанных непрерывной улично-дорожной сетью 
и обладающих общими признаками градостроительного использования, общей площадью не менее 70 га, развитие которых осуществляется в рамках комплексного развития территории для застройки малоэтажными, индивидуальными и (или) блокированными жилыми домами, с обеспечением расчетного населения объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, территориями общего пользования, местами приложения труда с целью создания комфортной и безопасной среды проживания населения;
комплексное развитие территорий в целях расселения ветхого 
и аварийного жилья – совокупность мероприятий, выполняемых 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений, городских округов в целях расселения ветхого и аварийного жилья (комплексное развитие территорий);
кооперированная стоянка – стоянка автомобилей, обслуживающая группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, административного, производственного и иного назначения), размещаемые 
с увеличенными радиусами пешеходной доступности;
коэффициент застройки земельного участка (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами), квартала, жилого района – отношение территории, застроенной жилыми домами, 
к территории земельного участка, квартала, жилого района, выраженное 
в процентах;
лесные территории – территории Московской области, которые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации по целевому назначению отнесены к категориям земель особо охраняемых территорий 
и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда;
общая площадь квартиры – сумма площадей ее отапливаемых комнат 
и помещений, встроенных шкафов, а также неотапливаемых помещений, подсчитываемых с понижающими коэффициентами, установленными правилами технической инвентаризации;
площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас в соответствии с СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003;
общественные территории (общественные пространства) – территории общего пользования, в том числе озелененные территории общего пользования, предназначенные для прогулок, отдыха, развлечений населения, в том числе площади, пешеходные улицы, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары, зоны отдыха, сады, городские сады, иные зоны рекреационного назначения;
пешеходная аллея – территория общего пользования (за исключением улично-дорожной сети), включающая пешеходные коммуникации и озеленение. Ширину пешеходной аллеи следует принимать не менее 5 м;
пешеходная доступность – нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий расстояние пешеходного движения человека от жилого дома до объекта обслуживания по пешеходным коммуникациям (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, обособленные от проезжей части 
и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения);
пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка) – конструктивно отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
плотность застройки квартала или жилого района – суммарная поэтажная площадь наземной части жилых зданий (домов) в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, выраженная в квадратных метрах, приходящаяся на один гектар территории квартала или жилого района;
плотность населения жилого района – численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;
плотность сети автомобильных дорог общего пользования – отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории;
плотность сети общественного пассажирского транспорта – отношение протяженности сети маршрутов общественного пассажирского транспорта, проходящих по территории, к площади территории;
площадь квартир определяется как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) 
без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) в соответствии с СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
площадь территории земельного участка, застроенная зданиями, строениями и сооружениями – суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические 
и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, 
над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения;
постоянные места хранения автомобилей – места, предназначенные 
для длительного (более 12 ч) хранения автомототранспортных средств постоянного населения жилой застройки;
приобъектные стоянки автомобилей – места, предназначенные 
для парковки легковых автомобилей посетителей объектов или группы объектов нежилого назначения (в том числе встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения);
протяженность сети автомобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных дорог общего пользования;
протяженность сети маршрутов общественного пассажирского транспорта – протяженность сети дорог общего пользования, по которым проходят маршруты общественного пассажирского транспорта (без учета наложения маршрутов);
район (территория) реконструкции - часть территории, в отношении которой документами территориального планирования и (или) градостроительного зонирования, и (или) документацией по планировке территории, и (или) проектами решений, и (или) решениями о комплексном развитии территории, и (или) договорами комплексного развития территории, 
и (или) решениями Градостроительного совета Московской области предусмотрены мероприятия по развитию (новому строительству), направленные на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности с преобразованием сложившейся застройки, включая снос (полный или частичный) существующих объектов капитального строительства и (или) вынос, переустройство инженерных коммуникаций, строительство и (или) реконструкцию улично-дорожной сети, изменение общественных территорий. Район реконструкции может включать застроенные территории, на которых расположены объекты капитального строительства, подлежащие сносу или реконструкции, и незастроенные территории, функционально или планировочно связанные с застроенными территориями, расположенными на расстоянии не более 1,2 км;
расчетное население – градостроительный параметр, используемый 
для определения числа жителей и используемый при градостроительных расчетах для учета показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, потребности в озелененных территориях, парков 
в населенных пунктах, показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов и иных показателей, предусмотренных настоящими нормативами, а также для обоснования межевания.
[bookmark: Численность_расчетного_населения_определ][bookmark: постоянные_места_хранения_автомобилей_-_]Численность расчетного населения многоквартирной жилой застройки определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв. м/чел., где 
28 кв. м – норма обеспеченности жильем одного человека, устанавливаемая настоящими нормативами;
реконструкция планировки территории – реорганизация планировочных элементов в городских населенных пунктах (городах и поселках городского типа), сельских населенных пунктах в целях формирования квартальной структуры жилых, общественно-деловых, производственных территорий, обеспечивающей увеличение доли территорий общего пользования: городских жилых улиц, бульваров, пешеходных аллей;
садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный 
для отдыха граждан и(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной птицы и(или) кроликов 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей;
садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их временным пребыванием в таком здании;
сельскохозяйственные территории – территории Московской области, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по целевому назначению отнесены к категориям земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса;
сеть автомобильных дорог общего пользования – совокупность участков автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения, проходящих 
по территории Московской области вне границ населенных пунктов;
сеть маршрутов общественного пассажирского транспорта – совокупность муниципальных, межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного сообщения общественного автомобильного пассажирского транспорта, проходящих по сети автомобильных дорог общего пользования;
средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные 
и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы 
и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами 
в виде площадей застройки домов);
средство индивидуальной мобильности (СИМ) – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);
стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.).
территория земельного участка, квартала, жилого района, застроенная жилыми домами – выраженная в квадратных метрах суммарная площадь горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части, расположенных на земельном участке, в квартале, жилом районе;
транспортная доступность – нормативно установленный показатель территориальной доступности, определяющий время, затраченное человеком для передвижения при помощи транспортных средств со средней скоростью движения 50 км/ч, от жилого дома до объекта обслуживания.
хозяйственные постройки – объекты капитального строительства и (или) некапитальные строения, сооружения, расположенные на садовых земельных участках или огородных земельных участках, предназначенные 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, в том числе сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. Не относятся 
к хозяйственным постройкам погреба и другие сооружения, являющиеся частями жилых домов, садовых домов;
электромобиль – транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии;
электрическая зарядная станция для электромобилей – размещаемый по соответствующему адресу некапитальный объект, предназначенный 
для заряда аккумуляторов электромобилей (далее – ЭЗС);
быстрая ЭЗС – стационарная автомобильная зарядная станция публичного доступа, обеспечивающая возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта постоянным током мощностью 
от 50 кВтч;
медленная ЭЗС – стационарная автомобильная зарядная станция переменного тока, публичного доступа, общей мощностью от 7 кВтч до 50 кВтч;
1.4. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском округе Лобня Московской области (далее – городской округ Лобня), и применяются 
при подготовке генерального плана развития городского округа Лобня, документации по планировке территории, документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
1.5. Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа Лобня объектами местного значения (относящимися 
к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.
1.6. Местные нормативы разрабатываются в целях:
- организации управления градостроительной деятельностью в городском округе Лобня средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;
- обоснованного определения параметров развития территорий городского округа Лобня при подготовке Генерального плана с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;
- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения 
при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.
1.7. Территория городского округа Лобня относится к Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской устойчивой системе расселения Московской области и имеет функциональное назначение – городская.
1.8. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Лобня не могут содержать значения расчетных показателей, ухудшающие значения расчетных показателей, содержащиеся в региональных нормативах.

Основная часть - расчетные показатели минимально
допустимого уровня обеспеченности населения объектами
местного значения города Лобня и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов для населения
2. Расчетные показатели в области жилищного строительства
2.1. Жилые территории населенных пунктов предназначены 
для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым потребностям.
2.2. На жилых территориях размещаются:
- жилые дома различных видов, элементы озеленения и благоустройства 
и иные предназначенные для обслуживания и эксплуатации данных домов объекты;
- объекты социального назначения, в том числе объекты здравоохранения, объекты образования, объекты физической культуры и спорта, многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг;
- объекты коммунально-бытового назначения;
- объекты делового, коммерческого и общественного назначения;
- объекты общего пользования, в том числе парки, сады, скверы, бульвары;
- объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры;
- объекты инженерного обеспечения;
- иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения и не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду.
2.3. Планировочная организация жилых территорий должна формироваться с учетом архитектурных, градостроительных традиций, ландшафтных и других местных особенностей.
2.4. Планировочная организация жилых и иных территорий должна обеспечивать пространственные взаимосвязи жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.
2.5. При новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки 
в жилых зданиях необходимо предусматривать размещение объектов обслуживания жилой застройки в объеме менее:
	Этажность жилой застройки, этажей
	Общая площадь нежилых помещений:
	Размещение:

	4-6
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	В границах жилого квартала, в том числе - в жилых зданиях, отдельно стоящих зданиях общественного назначения

	7-12
	Не менее 6% от площади квартир в квартале
	Первые этажи жилых зданий

	13 и более
	100% первого этажа
	Не допускается размещение жилых помещений в первых этажах


Нежилые помещения в жилой застройке следует размещать в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и(или) 
на пересечении наиболее интенсивных пешеходных и транспортных маршрутов, в зданиях, фасады которых выходят на улично-дорожную сеть, 
и при выполнении санитарно-гигиенических, экологических 
и противопожарных требований, предъявляемых к данным объектам.
В жилой застройке необходимо предусматривать размещение объектов бытового обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистанционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния, с учетом создания условий для проведения погрузочно-разгрузочных работ.
При новом строительстве объектов жилого назначения необходимо предусматривать обеспеченность местами приложения труда от расчетного населения:
50-процентную – для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами;
35-процентную – для застройки малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами,
20-процентную – для застройки блокированными жилыми домами 
и индивидуальными жилыми домами, в том числе для застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами 
в составе кластеров ИЖС и МЖС.
Определение количества рабочих мест производится в соответствии 
с Таблицей 1. Требование не относится к проектированию в рамках комплексного развития территорий в целях расселения ветхого и аварийного жилья.
Таблица 1.

	Вид объекта
	Усредненные показатели площади территории 
на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документов территориального планирования
	Усредненные показатели площади и/или емкости объекта на 1 рабочее место при расчете рабочих мест для документации по планировке территории

	Территории объектов (объекты) производственного назначения, объектов складского и производственно-складского назначения, объектов коммунального хозяйства 
и инженерной инфраструктуры
	55 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки
	-

	Обособленные территории объектов общественно-делового назначения
	80 рабочих мест на гектар с учетом установленного максимального коэффициента застройки
	-

	Территории объектов сельскохозяйственного производства
	10 рабочих мест на гектар
	-

	Территории объектов (объекты) жилого, общественно-делового, бытового и социального назначения

	Отдельно стоящее офисное здание
	-
	10 кв. метров общей площади здания

	Отдельно стоящее здание бытового обслуживания
	-
	30 кв. метров общей площади здания

	Дошкольное образовательное учреждение
	-
	20 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Общеобразовательное учреждение
	-
	15 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения дополнительного образования
	-
	10 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения научные и высшего образования
	-
	20 рабочих мест на 100 единиц емкости

	Учреждения социального обслуживания
	-
	40 кв. метров общей площади здания

	Учреждения здравоохранения, в том числе:
	
	

	поликлиники, амбулатории, фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты
	-
	30 рабочих мест на 100 посещений

	больницы, медицинские центры различной направленности
	
	50 рабочих мест на 100 койко-мест

	Учреждения культуры, искусства и спорта, здания и сооружения (объекты) рекреационного назначения и отдыха
	-
	60 кв. метров общей площади здания

	Банно-оздоровительные комплексы с бассейнами и тренажерным залом
	-
	40 кв. м общей площади (без учета зеркала воды)

	Библиотеки
	-
	50 кв. метров общей площади помещения, 
но не менее 1 рабочего места

	Торговые центры, торгово-офисные центры, магазины площадью менее 5000 кв. м
	-
	15 кв. метров общей площади здания или по отдельным помещениям и объектам согласно их планируемому функциональному назначению (набором) при условии отражения их площадей в документации

	Многофункциональные центры, торговые комплексы, магазины площадью от 5 000 до 10 000 кв. м
	-
	30 кв. метров общей площади здания

	Многофункциональные центры, торговые и торгово-развлекательные комплексы (центры) площадью более 10 000 кв. м
	-
	80 кв. метров общей площади здания

	Гостиницы
	-
	70 кв. метров общей площади здания

	Общежития
	-
	12 кв. метров общей площади административных помещений

	Предприятия общественного питания
	-
	6 посадочных мест

	Встроенные нежилые помещения в многоквартирных домах

	Нежилые арендопригодные помещения без конкретного функционального назначения в первых этажах жилых домов, за исключением площадей встроенных объектов образования, здравоохранения
	-
	15 кв. метров общей площади помещений

	Офисные помещения (специально выделенные и установленные проектной документацией) в первых этажах жилых домов
	-
	10 кв. метров общей площади здания

	Производственные и складские объекты

	Производственные предприятия
	-
	150 кв. метров общей площади производственного здания

	Производственно-складские комплексы более 10 000 кв. м
	-
	250 кв. метров общей площади помещения

	Склады площадью более 10 000 кв. м
	-
	300 кв. метров общей площади складского помещения

	Склады площадью менее 10 000 кв. м
	-
	120 кв. метров общей площади складского помещения

	Склады площадью менее 20 000 кв. м
	-
	120 кв. метров общей площади складского помещения

	Оптово-распределительный центр
	-
	Согласно расчету по отдельным помещениям и объектам (набором)

	Объекты транспортной инфраструктуры

	Гаражные комплексы, закрытые паркинги при условии установления проектной документацией специально выделенных офисных и/или технических помещений и отражения этих данных в концепциях и проектах планировок территорий, направляемых на согласование
	-
	Для офисных помещений гаражного комплекса, закрытого паркинга (охрана, обслуживание) - 10 кв. м на 1 рабочее место.
Для технических помещений (мойка, сервис, шиномонтаж) - не более 2 единиц рабочих мест на один пост


Высота нежилых 1-х этажей жилых зданий должна быть не менее 
4,2 метра.
Требования в части размещения нежилых помещений в первых этажах 
не распространяются на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета.
Процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений 1-х этажей должны отличаться и быть больше процента остекления, конфигурации, габаритов оконных проемов жилой части здания.
Входные группы объекта капитального строительства следует предусматривать с уровня земли.
Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства.
Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства.
Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементов благоустройства.
[bookmark: P78]2.6. На жилых территориях допускается застройка жилыми домами следующих видов:
застройка многоквартирными жилыми домами;
застройка блокированными жилыми домами;
застройка индивидуальными жилыми домами.
2.7. Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:
коэффициент застройки земельного участка жилыми домами (при застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами);
коэффициент застройки квартала жилыми домами;
коэффициент застройки жилого района жилыми домами;
плотность застройки квартала жилыми домами;
плотность застройки жилого района жилыми домами;
плотность населения жилого района.
2.8. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий 
в городском округе Лобня составляется 9 этажей
2.9. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения с отклонением от максимальной этажности, установленной в пункте 2.8. настоящих Нормативов, в следующих случаях:
- обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и(или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области;
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
- строительства зданий и сооружений религиозного назначения;
- создания многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-делового и производственного назначения;
- застройки кластеров МЖС;
- обеспечения жильем военнослужащих и членов их семей.
При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для городского округа Лобня расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями детских садов, школ, объектов здравоохранения и социальной защиты населения, транспортной, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.
Градостроительные концепции, документация по планировке территории и проекты строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиозного, производственного и иного назначения, предусматривающие отклонения от предельных параметров и дифференциаций, указанных в пункте 2.6. настоящих Нормативов, в обязательном порядке подлежат рассмотрению и одобрению на Градостроительном совете Московской области.
В случае если в рамках комплексного развития территории по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, возможно применение положений подраздела 10 «Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)» настоящих Нормативов 
при условии согласования Градостроительным советом Московской области.
2.10. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. 
2.11. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.
2.12. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий и плотности населения на жилых территориях при различных показателях жилищной обеспеченности и при различных типах застройки определяются в соответствии с Региональными нормативами.
Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий 
и плотности населения на жилых территориях для застройки кластеров ИЖС 
и МЖС определяются в соответствии с показателями, приведенными 
в Региональных нормативах.
2.13. Минимальный размер земельных участков для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства необходимо принимать не менее 
600 кв. м, за исключением земельных участков для индивидуальной 
и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС.
Допускается образование земельных участков площадью 400 кв. м, 
но не более 20% от общего количества образуемых земельных участков 
для индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства.
Ограничение в 20% не применяется в отношении земельных участков, образуемых в границах территории, в отношении которой заключен договор 
о комплексном развитии территории при условии создания (реконструкции) централизованных сетей водоотведения, обеспечивающих отведение хозяйственно-бытовых стоков и поверхностных (ливневых) стоков с каждого земельного участка, а также принятия застройщиком обязательств осуществить строительство жилых или садовых домов на всех указанных земельных участках в соответствии с документацией по планировке территории.
Минимальный размер земельных участков для индивидуальной 
и блокированной жилой застройки в составе кластеров ИЖС и МЖС необходимо принимать не менее:
	Тип жилой застройки
	Минимальная площадь земельных участков*, м2

	Индивидуальная*
	300

	Блокированная*
	200


Примечание: * – минимальный размер земельных участков включает площадь застройки и подлежит обязательному обоснованию при подготовке документации по планировке территории с учетом Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности и сводов правил, в том числе СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») и СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (вместе с «СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»).
2.14. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 
40 процентов (без учета гаражей, строений и сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания), этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей, высота жилых домов –  не более 14 метров (максимальная разность отметок от наиболее низкой отметки отмостки объекта до наивысшей отметки верхнего элемента здания, без учета инженерных коммуникаций).
Планировка и застройка земельных участков, предназначенных 
для индивидуальной жилой застройки, должна осуществляться с соблюдением обязательных требований к расстоянию от границы земельного участка 
до жилых домов, хозяйственных построек, установленных сводами и правилами, градостроительными регламентами. Отклонение от минимальных расстояний 
от границ земельных участков допускается при получении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.15. На жилых территориях городского округа Лобня, застроенных индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.
Расчетное население в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется 
по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков), умноженному на 2,5 для кластеров ИЖС и МЖС, умноженному на 2,7.
2.16. При определении этажности зданий устанавливается следующий тип застройки:
малоэтажная – 1-4 этажа (с учетом мансарды);
среднеэтажная – 5-8 этажей;
многоэтажная – 9 этажей и выше.
2.17. В составе проектной документации для строительства приоритетно предусматривать присоединение многоквартирных жилых домов, а также блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов на территориях кластеров индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и смешанной малоэтажной жилой застройки (МЖС) к сетям централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующей водопроводные и (или) канализационные сети, определенной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
В составе проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов (объектов физической культуры 
и спорта, торговли и общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания населения) предусматривать установку программно-технических комплексов видеонаблюдения с подключением к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
2.18. Нормирование отступов и этажности жилых и нежилых зданий 
(за исключением объектов социального назначения, в том числе образования 
и здравоохранения) от границы застройки индивидуальными жилыми 
и(или) садовыми домами при подготовке документации по планировке территории:
- в 20-метровой зоне от границ застройки индивидуальными жилыми 
и(или) садовыми домами запрещено любое возведение наземных объектов капитального строительства, за исключением сооружения заборов и ограждений, линейных объектов транспортной инфраструктуры, сооружений инженерно-технического обеспечения подземного размещения;
- этажность застройки в зоне от 20 до 120 метров от границ застройки индивидуальными жилыми домами и(или) садовыми домами со стороны застройки индивидуальными жилыми и(или) садовыми домами не должна превышать 4 этажей, высотность не должна превышать 16 метров. Повышение этажности каждой последующей секции и(или) дома по мере удаления 
от застройки индивидуальными жилыми и(или) садовыми домами в зоне 
от 20 до 120 метров возможно не более чем на 2 этажа.
Этажность жилых и нежилых зданий со стороны застройки индивидуальными жилыми и(или) садовыми домами может быть увеличена 
при наличии естественных или искусственных рубежей (водных объектов общего пользования, лесополос, железных дорог, автомобильных дорог федерального или регионального значения, магистральных улиц и подобных рубежей), скверов, бульваров или иных территорий общего пользования.
Границы зон 20 и 120 метров устанавливаются относительно границ существующей и (или) планируемой (при наличии утвержденной документации по планировке территории) застройки индивидуальными жилыми домами 
и (или) садовыми домами.
Граница застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами определяется с учетом границ соответствующей территориальной зоны, определенной правилами землепользования и застройки, и (или) границ соответствующей функциональной зоны, установленной генеральным планом городского округа, и (или) границ земельных участков согласно данным государственного кадастрового учета (принимается ближайшая к планируемой застройке граница). При этом улично-дорожная сеть общего пользования 
в границах застройки индивидуальными жилыми домами и (или) садовыми домами со стороны планируемой к развитию территории может не учитываться, если в отношении этой улично-дорожной сети планируется установление красных линий, при наличии обоснования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граница планируемой застройки индивидуальными жилыми домами 
и(или) садовыми домами определяется с учетом границ зон планируемого размещения указанных объектов капитального строительства в утвержденной документации по планировке территории.
Требование не относится к территориям, в отношении которых на момент введения в действие настоящего пункта заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории 
или утверждена и не планируется к изменению документация по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления жилой застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области).
Требование не относится к случаям комплексного развития территории 
по инициативе правообладателей в целях жилищного строительства, 
при которых не менее 10% от площади квартир нового строительства передается для обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, комплексного развития территорий в соответствии с решением о комплексном развитии территорий, а также в случаях реализации мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры городского округа с повышением уровня обеспеченности населения объектами образования и здравоохранения, при условии согласования Градостроительным советом Московской области.
Требование также не распространяется на мероприятия, реализуемые 
в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» за счет средств бюджета;
- за пределами 120-метровой зоны предельные параметры устанавливаются на основании правил землепользования и застройки и с учетом иных ограничений.
Требование не относится к случаям точечного размещения индивидуальных жилых домов вне элементов планировочной структуры, предназначенных для размещения индивидуальных жилых домов.
2.19. Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее 
чем 28 кв. м для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, не менее 
чем 44 кв. м для двухкомнатных квартир.
[bookmark: P98][bookmark: P217]3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог 
общего пользования
3.1. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования – это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования на соответствующей территории.
3.2. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимую плотность сети автомобильных дорог общего пользования в городских округах, устойчивых системах расселения, Московской области в целом.
3.3. Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования в устойчивых системах расселения Московской области 
в целом определяется в соответствии с Региональными нормативами.
4. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта
4.1. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта – это количественные показатели, характеризующие уровень развития сети маршрутов общественного пассажирского транспорта 
на соответствующей территории.
4.2. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта определяют минимально допустимую плотность сети общественного пассажирского транспорта в городских округах, устойчивых системах расселения, в целом.
4.3. Расчетные показатели плотности сети общественного пассажирского транспорта в устойчивых системах расселения, Московской области в целом определяются в соответствии с Региональными нормативами.
5. Расчетные показатели потребности в территориях 
различного назначения
5.1. Нормированию подлежат территории для размещения объектов, сгруппированных по назначению:
территории объектов жилищного строительства;
территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
территории объектов инженерного обеспечения;
территории объектов физкультурно-оздоровительного назначения;
территории объектов торговли и общественного питания;
территории объектов коммунального и бытового обслуживания;
территории объектов предпринимательской деятельности, делового 
и финансового назначения;
территории объектов здравоохранения;
территории объектов образования;
озелененные территории общего пользования (общественные территории);
территории объектов социального обслуживания;
территории объектов культуры;
территории административно-управленческих объектов;
территории сети дорог и улиц;
территории объектов специального назначения, занятые кладбищами 
и крематориями, колумбариями;
территории объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок;
территории объектов связи.
5.2. Состав объектов различного назначения, размещаемых в границах квартала, жилого района и населенного пункта, приведен в Таблице 2.

Таблица 2.

	№ п/п
	Назначение объектов
	Состав объектов в границах

	
	
	жилого квартала
	жилого района
	населенного пункта

	1
	Объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта
	Стоянки автомобильного транспорта, наземные гаражи емкостью не более 500 м/м
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи
	Стоянки автомобильного транспорта, гаражи, в т.ч. боксовые, подземные и многоярусные

	2
	Объекты инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение)
	Трансформаторные подстанции, бойлерные, центральные тепловые пункты, ВНС-3 подъема, котельные
	Газорегуляторные пункты, опорно-усилительные станции, КНС, котельные
	Водозаборные узлы, канализационные очистные сооружения, котельные, понизительные электроподстанции, газонаполнительные и газораспределительные станции, автоматические телефонные станции, подстанции проводного вещания, технические центры кабельного телевидения, очистные сооружения для очистки ливневых стоков

	3
	Объекты физической культуры и спорта
	Спортивные площадки
Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью до 5000 кв. м, плоскостные сооружения
	Физкультурно-оздоровительные комплексы общей площадью более 5000 кв. м, стадионы, дворцы спорта, футбольное поле
	

	4
	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания
	Торговые центры, кафе, бары, столовые, кулинарии
	Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны

	5
	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны-парикмахерские
	Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты
	Гостиницы, дома быта, бани, организации по оказанию ритуальных услуг

	6
	Объекты связи, финансовых, юридических и др. услуг
	
	Отделения почтовой связи, отделения банков
	Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлторские и туристические агентства, нотариальные конторы, ломбарды

	7
	Объекты здравоохранения
	Аптечные учреждения, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры
	Аптечные учреждения
	Больничные организации, в т.ч. больница, специализированная больница, госпиталь, медико-санитарная часть, дом сестринского ухода, хоспис, амбулаторно-поликлинические организации, диспансеры, медицинские центры, организации скорой медицинской помощи, организации переливания крови; организации охраны материнства и детства, в т.ч. родильный дом, женская консультация, дом ребенка, санаторно-курортные организации, организации здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

	8
	Объекты образования
	Дошкольные образовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации
	Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования

	9
	Объекты общего пользования
	
	Скверы, сады
	Городские парки, бульвары

	10
	Организации социального обслуживания
	
	
	Комплексные центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры социального обслуживания, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные организации социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками)

	11
	Объекты культуры
	Учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки, встроенные в здания различного назначения, размещаемые в жилом квартале, либо отдельно стоящие общей площадью до 5000 кв. м включительно
	Театры и студии, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, религиозно-культовые объекты, учреждения клубного типа, культурно-досуговые центры, клубы, библиотеки отдельно стоящие общей площадью более 5000 кв. м
	

	12
	Административно-управленческие объекты, гостиницы, офисы
	
	
	Администрации муниципальных образований, суды, прокуратура, учреждения юстиции, управление ЗАГС, УВД, военный комиссариат, УФНС, пожарное депо, управление Пенсионного фонда, общественные организации и объединения, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг

	13
	Сеть дорог и улиц
	
	Магистральные улицы районного значения, улицы и дороги местного значения, площади, местные и боковые проезды в жилой застройке
	Магистральные улицы общегородского значения, поселковые дороги и главные улицы в сельских населенных пунктах

	14
	Объекты жилищного строительства
	Жилые дома, проезды, открытые автостоянки, объекты благоустройства и озеленения на придомовых территориях
	
	

	15
	Для территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов
	Земельные участки и объекты общего назначения
Земельные участки и объекты, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов
	
	


5.3. За расчетный показатель потребности в территориях принимается минимально необходимая площадь территории в квадратных метрах 
для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта в расчете на одного жителя.
При этом расчетное население многоквартирной жилой застройки 
для определения необходимой площади территории в квадратных метрах 
для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, населенного пункта определяется как сумма площадей квартир, деленная на 28 кв. м /чел.
5.4. При реализации договоров комплексного развития территорий жилой застройки, договоров о развитии застроенных территорий, если переселение осуществляется в границах территории комплексного развития, определенной указанными договорами, потребность в территориях для нормируемого (обязательного) комплекса объектов благоустройства и элементов благоустройства территорий многоквартирных домов, открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) и местах хранения автотранспорта определяется на численность расчетного населения, 
а потребность в социальных объектах, в т.ч. образования, здравоохранения (амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационарах), рабочих местах, - только на прибывающее население.
Расчет прибывающего населения осуществляется по формуле:
Прибывающее население = (Sкв. строящихся - Sкв. сносимых x 1,3) / 28, где:
Sкв. строящихся – сумма площадей квартир планируемых жилых домов;
Sкв. сносимых – сумма площадей квартир в жилых домах, подлежащих сносу и расселению;
1,3 – повышающий коэффициент;
28 кв. м – норма обеспеченности жильем одного человека.
5.5. Расчетные показатели, перечисленные в пункте 5.1 за исключением территорий объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок, определяются на основе показателей обеспеченности населения Московской области социальными и иными видами услуг, утверждаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Московской области с учетом стратегии социально-экономического развития Московской области, программы социально-экономического развития Московской области, прогноза социально-экономического развития Московской области.
5.6. Расчетные показатели потребности в территориях для размещения объектов жилого и нежилого назначения в границах жилого квартала, земельного участка для многоквартирного жилого дома (домов), домов блокированной застройки, дифференцированные по численности населения, типу населенных пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения в зависимости от средней этажности жилых домов и с учетом максимально допустимой этажности в населенных пунктах, определяются 
в соответствии с Региональными нормативами.
5.7. В случаях если средняя этажность жилых домов превышает предельное значение, предусмотренное в п. 5.6., расчетные показатели потребности в территориях определяются методом линейной экстраполяции. 
В этом случае не допускается снижение расчетных показателей потребности 
в территориях различного назначения более чем на 15 процентов.
5.8. При застройке индивидуальными жилыми и блокированными жилыми домами, в том числе при застройке кластеров ИЖС и МЖС, вся необходимая территория для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка. Места 
для временного хранения автотранспорта в этих случаях рекомендуется также размещать в пределах земельного участка.
5.9. Площадь территории для размещения одного автомобиля на открытых автостоянках принимается 22,5 кв. м, в уширениях проезжих частей улиц 
и проездов - 18,0 кв. м.
Площадь территории участка или площадь застройки здания, учитываемая при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа 
и этажности автостоянки (парковки) в расчете на одно машино-место, определяется на основании рекомендованных показателей в соответствии 
с Таблицей 3.
Таблица 3.

	п/п
	Типы автостоянок (парковок)
	Площадь территории участка или площадь застройки здания в расчете на одно машино-место, кв. м
	Примечание

	1
	Надземный гараж одноэтажный обвалованный3
	30
	территория участка, занятого гаражом, возможно использование кровли

	2
	Надземный гараж двухэтажный
	20
	территория участка, занятого гаражом

	3
	Надземный гараж трехэтажный
	14
	территория участка, занятого гаражом

	4
	Надземный гараж четырехэтажный
	12
	территория участка, занятого гаражом

	5
	Надземный гараж пятиэтажный и более
	10
	территория участка, занятого гаражом

	6
	Наземная (открытая) стоянка автомобилей
	22,5
	территория участка

	7
	Наземная (открытая) стоянка в уширениях проезжих частей проездов
	18
	территория участка

	8
	Подземный гараж одноярусный в пятне застройки здания1
	55
	площадь территории под домами

	9
	Подземный гараж двухъярусный в пятне застройки здания1
	25
	площадь территории под домами

	10
	Полумеханизированная стоянка автомобилей, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаража в пятне застройки здания1
	18
	площадь территории под домами

	11
	Подземный гараж одноярусный под дворовой частью3
	35
	территория участка, возможно использование кровли

	12
	Подземный гараж двухъярусный под дворовой частью3
	21
	территория участка, возможно использование кровли

	13
	Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более 50 машино-мест на одну парковку)2
	не менее 8
	территория участка, занятого автоматической парковкой

	14
	Прочие типы2
	не менее 20
	территория участка


Примечание: 
1 – В случае размещения гаража под домом в расчете используется площадь пятна застройки дома.
[bookmark: P9617]2 – Требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории.
[bookmark: P9618]3 – При проведении расчетов следует учитывать, что поверхность кровли гаража может быть использована для озеленения и допустимого размещения элементов планировочной организации участка.
5.10. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% 
от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, при этом потребность расчетного населения для малоэтажной жилой застройки в кластерах МЖС в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 100% от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1000 человек расчетного населения.
Распределение обеспеченности расчетного населения местами 
для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:
в границах квартала – не менее 40%;
в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях – 60% при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.
В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в многоэтажных подземных 
и(или) наземных гаражах.
При размещении плоскостных стоянок и примеры их размещения 
в улично-дорожной сети и в жилых зонах следует руководствоваться Региональными нормативами.
Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 
30 автомобилей на 1000 человек расчетного населения, размещение мест 
для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 800 м, 
а в районах (территориях) реконструкции – не более 1200 м.
Допускается снижать потребность в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта на территориях, расположенных вблизи существующих станций железнодорожного транспорта, метрополитена, скоростного трамвая:
- на 15% при наличии/обустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, аллеи, дорожки, обеспечивающие безопасное передвижение пешеходов, освещенные, в том числе обособленные от проезжей части 
и обустроенные с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения) при пешеходной доступности от жилого дома до ближайшего входа на станцию не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции - не более 1200 м;
- на 10% при наличии остановок наземного пассажирского транспорта в пешеходной доступности не более 500 метров от жилого дома, при этом время в пути от остановки до указанных станций на наземном пассажирском транспорте составляет не более 10 минут, расстояние - не более 5 км.
При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, административного, общественно-делового, производственного назначения) в составе стоянок, организуемых на отдельных земельных участках с видами разрешенного использования, которые предусматривают размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств или отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, при условии соблюдения норматива по пешеходной доступности до жилых домов, допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест 
без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых парковками объектов не более чем на 15%.
Кооперированные стоянки целесообразно размещать для обслуживания групп объектов, расположенных на территориях с высокой концентрацией объектов различного функционального назначения, имеющих различное время пиковых нагрузок.
Кооперированные стоянки целесообразно организовывать в центральных районах и зонах смешанной застройки. Кооперированные стоянки могут устраиваться многоярусными.
Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 
6,0 x 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части 
его длина должна составлять 6,8 м. Количество машино-мест для людей 
с инвалидностью необходимо предусматривать согласно требованиям 
СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».
Общая потребность расчетного населения в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для населения кластеров ИЖС 
и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется 
с учетом положений пункта 5.8 настоящих Нормативов. Для территорий индивидуальной жилой застройки или ведения садоводства места временного хранения автомобилей следует размещать вдоль проезжей части с устройством карманов для стоянки транспортных средств из расчета: 1 машино-место 
на 5 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков – 
400-1000 кв. м), 1 машино-место на 10 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков – 1000-2000 кв. м), 1 машино-место 
на 20 земельных участков (размер индивидуальных земельных участков - свыше 2000 кв. м). Необходимо предусмотреть организацию стоянки автомобилей 
и кратковременной остановки транспорта для посадки и высадки пассажиров 
на территории рядом с въездом на территорию ИЖС в размере 5 машино-мест, 
в том числе для школьного автобуса или спецтехники - 1 машино-место.
На территории кластеров ИЖС и МЖС необходимо дополнительно размещать площадки временного хранения автомобилей для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС из расчета 4,5 кв. м /участок (индивидуальных или блокированных жилых домов), при этом размещение мест для временного хранения автомобилей предусматривается в границах кластеров ИЖС и МЖС при дальности пешеходной доступности до участков индивидуальных и (или) блокированных жилых домов в границах кластеров ИЖС и МЖС не более 800 м, а в районах (территориях) реконструкции – не более 1200 м.
Площадь такой территории может быть скорректирована в случаях размещения автомобилей временного хранения для кластеров ИЖС и МЖС:
- в многоуровневых надземных гаражах;
- в красных линиях улично-дорожной сети при условии, что временное хранение автомобилей предусмотрено схемой транспортного обслуживания территории.
При этом площадь территории для размещения одного автомобиля принимается из расчета 22,5 кв. м.
Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок 
для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии 
со сводом правил СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка 
и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка
 и застройка городских и сельских поселений).
Парковки на улично-дорожной сети размещаются с учетом требований 
СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования».
Пешеходные коммуникации должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2 метров с обеспечением беспрепятственного и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.
Для кратковременной остановки автотранспорта родителей (опекунов, иных сопровождающих), привозящих детей в общеобразовательные 
и дошкольные образовательные организации, а также работников данных учреждений необходимо предусматривать места для хранения автомобилей 
из расчета не менее:
	Общеобразовательные организации (школы):

	Вместимость (количество учащихся):
	Количество мест для хранения автомобилей:

	до 1100 учащихся
	1 м/м на 100 учащихся и 7 м/м на 100 работающих

	1100 и более учащихся
	1 м/м на 100 учащихся и 5 м/м на 100 работающих

	Дошкольные образовательные организации (детские сады):

	до 330 мест
	5 м/м

	свыше 330 мест
	1 м/м на 100 мест и 10 м/м на 100 сотрудников


при дальности пешеходной доступности таких мест для хранения автомобилей не более 200 м от территории данных учреждений.
5.11. Количество мест для хранения автомобилей (парковочных мест) 
для помещений различного назначения в нежилых зданиях, не являющихся торговыми и торгово-развлекательными комплексами, следует принимать 
в зависимости от функции таких помещений в соответствии с нормами расчета автостоянок Региональных нормативов, а при отсутствии конкретной функции, а также для встроенно-пристроенных нежилых помещений на первых этажах жилой застройки и многоуровневых паркингов в уровне первого этажа независимо от функции (за исключением дошкольных образовательных организаций, поликлиник) – из расчета 1 место на 50 кв. м общей площади таких помещений.
Не допускается обеспечение нормативной потребности планируемой застройки в местах хранения индивидуального автомобильного транспорта 
и приобъектных стоянках за счет зависимых мест хранения автотранспорта.
5.11.1. При проектировании и организации площадок автостоянок в зонах жилой и общественно-деловой застройки за исключением территорий, 
в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов, необходимо предусматривать места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей и инфраструктуру для их зарядки 
из расчета не менее:
	Показатель
	Места для хранения электромобилей, гибридных автомобилей, оборудованных инфраструктурой для зарядки автомобилей

	
	всего мест
	в том числе
оборудованных

	
	
	быстрыми ЭЗС
	медленными ЭЗС

	Машино-места для жилой застройки
	5% от общей потребности в местах постоянного и временного хранения автотранспорта
	10%
	90%

	Машино-места для нежилой застройки (в т.ч. объектов коммунального, общественно-делового, социального и иного назначения)
	5% от общей потребности в приобъектных стоянках
6% от общей потребности в приобъектных стоянках при торгово-развлекательных комплексах
	50%
	50%


Места для хранения электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядной инфраструктурой, могут размещаться в том числе:
- в пределах красных линий магистральных улиц общегородского значения, улиц и дорог местного значения, с обязательным выделением отдельных земельных участков при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания и документацией 
по планировке территории;
- в пределах внутриквартальных проездов, при условии учета норм проектирования улиц местного значения или улиц в жилой застройке 
и обеспечения доступа с улично-дорожной сети общего пользования, 
при условии, что размещение таких парковок предусмотрено Схемой транспортного обслуживания.
При проектировании зарядной инфраструктуры для электромобилей необходимо руководствоваться приказом Минстроя России от 05.10.2023 
№ 718/пр «Об утверждении СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», приказом Минпромторга России от 29 апреля 2022 г. № 1776 
«Об утверждении технических характеристик оборудования стационарной автомобильной зарядной станции публичного доступа, обеспечивающей возможность быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта», постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18
 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».
5.12. Количество парковочных мест при торговых и торгово-развлекательных комплексах необходимо принимать в зависимости от площади и типа комплекса:
комплекс с размером до 40 000 кв. м торговой площади – не менее 
4,5 машиноместа на 100 кв. м торговой площади;
комплекс с размером до 60 000 кв. м торговой площади – не менее 
5,5 машиноместа на 100 кв. м торговой площади;
комплекс с размером более 60 000 кв. м торговой площади – количество машиномест на 100 кв. м торговой площади определяется расчетом;
в комплексах, где есть гипермаркет и (или) многозальный кинотеатр, количество машиномест на 100 кв. м торговой площади должно быть не менее 7.
5.13. Размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок – осуществляется из расчета:
не менее 2 площадок.
5.14. За расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально необходимая площадь озелененных территорий 
в квадратных метрах на одного человека расчетного населения, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах.
[bookmark: P287]Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в городском округе Лобня:

	Минимальная удельная площадь озелененных территорий, кв.м/чел.

	в границах квартала
	в границах жилого района
	в границах города

	6,6
	13,8
	23,4


[bookmark: P303]Общественные территории (общественные пространства) кластеров ИЖС и МЖС следует размещать в границах кластера ИЖС и МЖС площадью не менее 10% от общей площади кластера ИЖС и МЖС с возможностью совмещения 
с плоскостными спортивными сооружениями. Потребность территории 
для размещения плоскостных спортивных сооружений следует принимать согласно настоящим Нормативам.
5.15. Площадь парков, за исключением детских, в городе Лобня следует принимать не менее 10 кв. м /1 чел. Размеры детских парков рекомендуется принимать из расчета 0,5 кв. м/1 чел., включая площадки и спортивные сооружения
5.16. Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 65 мест 
на 1 тыс. человек.
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке – из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.
Вместимость планируемой к строительству общеобразовательной организации определяется исходя из наполняемости классов – 25 учеников, отклонения возможны при согласовании органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Министерством образования Московской области.
Здания образовательных организаций рекомендуется размещать 
на обособленных участках (территориях) с учетом перспективного развития 
и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.
По размещению и минимальным размерам земельных участков 
для объектов образовательных организаций следует руководствоваться 
в соответствии с Региональными нормативами.
В условиях реконструкции объекта, при комплексном развитии территории, за исключением комплексного развития территории по инициативе правообладателей, или в стесненных условиях допускается отклонение 
от указанных минимальных размеров земельных участков для размещения дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием Администрации городского округа Лобня 
и Министерством образования Московской области.
При размещении на одной территории единого образовательного комплекса дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций минимальный размер земельного участка такого комплекса определяется как сумма минимальных размеров земельных участков каждой отдельной образовательной организации.
При проектировании территории общеобразовательных организаций набор и состав площадок для занятий спортом может определяться для каждого проекта отдельно при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием Администрации городского округа Лобня и Министерством образования Московской области.
Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:
в детских и юношеских спортивных школах – 20%;
в школах по различным видам искусств – 12%.
5.17. Минимальная обеспеченность населения города Лобня объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик, предоставляемых в них услуг в расчете на 1000 человек принимается:
1) койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения при подготовке документов территориального планирования – 6 коек;
2) автомобилями в станциях (подстанциях) скорой медицинской помощи – 
0,1 единицы в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле;
3) торговых объектов – 1530 кв. м торговой площади. При этом доля отдельно стоящих торговых объектов должна составить не менее 300 кв. м торговой площади на 1000 жителей;
4) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
5) бытовыми услугами – 10,9 рабочего места;
6) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 
122 единицы;
7) площадью спортивных залов – 106 кв. м;
8) площадью зеркала воды плавательных бассейнов – 9,96 кв. м;
9) площадью открытых спортивных плоскостных сооружений (включая спортивные площадки) – 948,3 кв. м при расстоянии пешеходных подходов 
от объектов жилищного строительства до открытых спортивных плоскостных сооружений, размещаемых на территории жилого района, не более 500 м;
9.1) для территорий комплексного развития (за исключением строительства ВГК) при размещении объектов физической культуры и спорта, предусмотренных подпунктами 6-9 настоящего пункта, в зависимости 
от численности расчетного населения необходимо руководствоваться Региональными нормативами.
10) площадью земельных участков для создания новых кладбищ традиционного захоронения – 0,24 га, площадью земельных участков 
для создания новых кладбищ урновых захоронений – 0,02 га.
5.17.1 Выполнение мероприятий по увеличению мощности существующих объектов образования (новое строительство, реконструкция) возможно 
с выполнением следующих условий:
площадь земельного участка отвечает требованиям о минимальных размерах земельных участков для размещения объектов образования согласно пункту 5.16 Нормативов;
имеется подтверждение Администрации городского округа Лобня
 о сохранении фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения существующей застройки.
5.18. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарными правилами 
и нормативами и настоящими Нормативами.
Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га и быть менее 0,5 га.
Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают 
на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории, кладбища с погребением после кремации – 50 метров.
Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.
В санитарно-защитной зоне кладбищ, колумбариев не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.
Для кладбищ смешанного и традиционного захоронения площадью:
от 20 до 40 га – санитарно-защитная зона – 500 м;
от 10 до 20 га – санитарно-защитная зона – 300 м;
10 и менее га – санитарно-защитная зона – 100 м.
Для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ 
с погребением после кремации, колумбариев, санитарно-защитная зона – 50 м.
На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70 процентов общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками – не менее 
20 процентов от занимаемой территории.
На территории кладбищ либо на территории, прилегающей к данному объекту похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков (далее – автостоянка).
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 машиномест на 1 га территории общественного кладбища, 20 машиномест на 1 га территории крематория. При этом на каждой автостоянке должно выделяться не менее 
10 процентов (но не менее одного машиноместа) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
5.19. Велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) обустраиваются в границах жилых районов на территориях общего пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и(или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и(или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км. и могут быть использованы для передвижения средств индивидуальной мобильности.
Размещение велокоммуникаций осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка 
в центральной части города.
Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.
Протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500.
5.20. Минимальное количество автозаправочных станций проектируется из расчета одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций:

	на 2 колонки
	0,1 га

	на 5 колонок
	0,2 га

	на 7 колонок
	0,3 га

	на 9 колонок
	0,35 га

	на 11 колонок
	00,4 га


5.21. Учреждения культуры и искусства (культурно-досуговые центры).
1) Учреждение клубного типа:
единица измерения: кв. м общей площади;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
(в пределах минимума): 15;
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
размещение возможно в едином комплексе культурно-просветительских 
и физкультурно-оздоровительных учреждений, многофункциональных центров.
2) Общедоступные универсальные библиотеки, организующие в том числе специализированное обслуживание детей, юношества, инвалидов по зрению 
и других категорий населения:
единица измерения: ед.;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 тыс. человек расчетного населения (в пределах минимума): 1 ед.;
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
размещение возможно в комплексе с другими учреждениями культурно-просветительского характера.
3) Музейно-выставочный зал:
единица измерения: кв. м экспозиционный;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
(в пределах минимума): 4-6;
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;
размещение возможно в составе многофункционального центра, размещение предпочтительно в межрайонном центре.
5.22. Организации здравоохранения и социального обеспечения.
1) Стационары всех типов, в том числе психоневрологический 
и наркологический при подготовке документов территориального планирования:
единица измерения: 1 койка;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного 
населения: 8,1;
размер земельного участка определяется по нормативу:
до 50 коек – 300 кв. м /койку;
100-200 коек – 140 кв. м /койку;
200-400 коек –140-100 кв. м /койку;
400-800 коек – 100-80 кв. м /койку;
800-1000 коек – 80-60 кв. м /койку;
свыше 1000 коек – 60 кв. м /койку (в условиях реконструкции возможно уменьшение участка на 25%, в пригородной зоне участок следует увеличивать на 15-25%);
для детской больницы увеличение участка в 1,5 раза; по роддому коэф. 
0,7 к нормативу стационара;
число коек (врачебных и акушерских) для беременных женщин и рожениц рекомендуется при условии их выделения из общего числа коек стационаров – 
0,8 койки на 1 тыс. человек расчетного населения.
Площадь земельного участка для размещения станции и (или) подстанции скорой помощи следует принимать из расчета 0,05 га на 1 автомобиль, 
но не менее 0,1 га.
2) Амбулаторно-поликлиническая сеть:
единица измерения: 1 посещение в смену;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
(в пределах минимума)(17,75): 14,75 – для взрослых; 3 – для детей;
размер земельного участка: 0,1 га на 100 посещ./смену, но не менее 0,3 га на объект.
В жилых и общественных зданиях при наличии отдельного входа допускается размещать амбулаторно-поликлинические медицинские организации мощностью не более 100 посещений в смену.
При потребности более 100 посещ./смену амбулаторно-поликлинические учреждения следует размещать отдельно стоящими. Размер земельного участка для отдельно стоящих амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитывается на число посещений в смену.
Проектную мощность амбулаторно-поликлинических организаций 
(в том числе диспансеров без стационаров) определяют заданием 
на проектирование и рассчитывают как сумму пропускной способности всех кабинетов врачебного приема.
Для определения проектной мощности среднюю пропускную способность одного кабинета врачебного приема в территориальных поликлиниках 
для взрослых принимают в соответствии с таблицей «Показатели проектной мощности медицинских организаций» СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
При определении площади помещения для размещения офиса врача общей практики следует руководствоваться СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания 
и помещения медицинских организаций. Правила проектирования.
3) Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт:
единица измерения: 1 объект;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
(в пределах минимума): не нормируется;
размер земельного участка: 0,2 га на объект.
4) Консультативно-диагностический центр:
единица измерения: кв. м общей площади;
рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. человек расчетного населения 
(в пределах минимума): по заданию на проектирование;
размер земельного участка: 0,3-0,5 га на объект;
размещение возможно при лечебном учреждении, предпочтительно 
в межрайонном центре.
5) Аптека:
единица измерения: кв. м общ. пл./объект;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
(в пределах минимума): 60-70;
размер земельного участка определяется в размере 0,1-0,2 га;
размещение возможно встроенно-пристроенное.
7) Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (далее – УКЦСОН):
единица измерения: ед., мощность УКЦСОН: 20 койко-мест (стационарное отделение), 60 мест (полустационарное отделение), 120 чел./день (нестационарное отделение).
Обеспеченность населения в УКЦСОН необходимо рассчитывать 
по следующей градации: учитывать 2 УКЦСОН
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование;
размещение возможно встроенно-пристроенное (площадь помещения определяется по заданию на проектирование).
8) Дом-интернат для престарелых и инвалидов, в том числе специализированный дом-интернат:
единица измерения: 1 койко-место;
рекомендуемая обеспеченность на 1 тыс. человек взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет) (в пределах минимума): 1 койко-место;
рекомендуемый размер земельного участка определяется по нормативу:
до 200 койко-мест – 125 кв. м на 1 койко-место;
от 200 койко-мест – 100 кв. м на 1 койко-место.
Нормативный показатель обеспеченности в объектах данного типа рассчитывается исходя из численности взрослого населения Московской области (лиц в возрасте старше 18 лет).
5.22. Многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг населению, их территориально обособленные структурные подразделения:
единица измерения: кв.м общей площади;
рекомендуемая обеспеченность (в пределах минимума) – из расчета 
14 кв.м на каждые 2000 человек расчетного населения. Размещение организуется на 1 этаже с обеспечением отдельного входа. В помещении предусматриваются коммуникации для организации санитарного узла. Входная группа оборудуется по нормативам, предусмотренным для организации условий для лиц 
с ограниченными возможностями;
размер земельного участка определяется по заданию на проектирование, возможно встроенно-пристроенный;
размещение возможно в комплексе с другими учреждениями не более 
300 метров от остановки общественного транспорта.
На территории, прилегающей к помещениям многофункционального центра либо территориально обособленного структурного подразделения многофункционального центра, предусматривается бесплатная стоянка 
для транспортных средств.
Устройство автостоянок осуществляется из расчета 1 машино-место 
на каждые 80 кв.м общей площади многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населению, территориально обособленного структурного подразделения. При этом 
на каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машино-места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.
5.23. Объекты религиозного назначения.
Рекомендуемая площадь земельного участка объекта религиозного назначения – 10 кв.м на 1 прихожанина.
5.24. При новом строительстве необходимо предусматривать помещение для размещения участкового пункта полиции исходя из следующих рекомендуемых нормативов:
один участковый уполномоченный полиции на 2,8-3 тыс. постоянно проживающего городского населения.
Минимальная обеспеченность площадью помещения на одного участкового уполномоченного полиции должна быть не менее 20 кв. м, при этом общая площадь помещения участкового пункта полиции должна быть не менее 45 кв.м.
Параметры, места и площади территории для размещения объектов федерального значения (иные объекты полиции, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, пожарные депо и иные объекты) регламентируются федеральным законодательством.
5.25. Строительство пожарного депо в целях размещения пожарно-спасательной части необходимо предусматривать исходя из следующих нормативов:
единица измерения: автомобиль;
рекомендуемая обеспеченность на 1000 человек расчетного населения 
в границах одного или нескольких населенных пунктов (в пределах 
минимума) – 0,2 автомобиля.
Рекомендуемый размер земельного участка: определяется в соответствии с Региональными нормативами.
В условиях реконструкции объекта, в стесненных условиях допускается отклонение от указанных минимальных размеров земельных участков 
для размещения пожарного депо при подготовке обоснования соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области с согласованием органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области и Главным управлением Гражданской защиты Московской области, при этом уменьшение площади земельного участка не должно повлечь уменьшение устанавливаемого норматива обеспеченности – 0,2 автомобиля на 1000 человек расчетного населения.
При размещении здания пожарного депо на территории муниципального образования следует руководствоваться Сводом правил СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 181, Сводом правил 
СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования», утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 № 311/пр, 
и СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений), утвержденным приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.07.2026 
№ 368/пр.
Здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения 
к месту вызова в населенных пунктах не превышает времени, определенного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».
5.26. Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, 
в том числе приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России» и пунктом 8.6 настоящих Нормативов.
5.27. В границах территории офисно-деловых, гостиничных, логистических, производственных, складских комплексов размещается технологически необходимая инфраструктура для эксплуатации данных объектов (проезды, разворотные площадки, парковочные места, объекты инженерного обеспечения и т.д.).
5.28. При новом строительстве необходимо предусматривать отстойно-разворотные площадки на конечных остановках для общественного транспорта исходя из следующих нормативов:
при общей площади квартир до 600 тысяч кв. м – отстойно-разворотная площадка площадью 3000 кв. м;
при общей площади квартир от 600 тысяч кв. м – 0,5 кв. м площади отстойно-разворотной площадки на 100 кв. м площади квартир.
Отстойно-разворотная площадка должна быть оборудована парковочными местами для автобусов в количестве не менее 5 мест, габаритами одного парковочного места не менее 15x5 метров.
На территории отстойно-разворотной площадки для обслуживания водителей автобусов необходимо предусматривать сооружения 
с оборудованными местами для отдыха и туалетами.
5.29. В случаях, если при определении потребности расчетного населения в территориях различного назначения, объектах социального обслуживания, здравоохранения, объектах для хранения индивидуального автомобильного транспорта и иных нормируемых объектах, единицы измерения которых неделимы и получаются нецелые значения, округление всегда выполняется 
до целого значения в большую сторону.
6. Расчетные показатели допустимой пешеходной и транспортной доступности объектов социального и культурного обслуживания
6.1. Пешеходная доступность организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, от жилых зданий должна быть не более 500 м.
Расстояние от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, организаций социального обслуживания 
с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций должно быть до 1 км.
6.2. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций от жилой застройки в городских и сельских населенных пунктах, 
в т.ч. для малоэтажной застройки кластеров МЖС, - не более 15 минут, от жилой застройки кластеров ИЖС и застройки блокированными жилыми домами 
и индивидуальными жилыми домами в составе кластеров МЖС – не более 
30 минут.
Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством 
для перевозки указанных лиц.
Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора 
на остановке должен быть не более 500 м.
6.3. Допустимая транспортная доступность объектов религиозного назначения, размещаемых в городских населенных пунктах – не более 20 минут.
6.4. Расчетные показатели допустимой пешеходной доступности объектов социальной инфраструктуры представлены в таблице:


	Объекты социальной инфраструктуры
	Пешеходная доступность от мест проживания, не более, км 

	
	территория застройки многоквартирными жилыми домами
	территория застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами

	Объекты физической культуры и спорта
	1,0
	1,5

	Остановка общественного пассажирского транспорта
	0,5
	0,8

	Объекты сферы культуры
	1,0
	1,5


6.5. Расчетные показатели допустимой дальности пешеходных подходов 
от объектов массового посещения до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта приведены в таблице:

	Объекты массового посещения
	Дальности пешеходных подходов, не более, км

	Зоны массового отдыха
	0,2

	Торговые центры и комплексы
	0,15

	Розничные и сельскохозяйственные рынки
	0,15

	Стадионы
	0,2

	Станции и остановочные пункты пригородных железных дорог
	0,15

	Иные объекты массового посещения
	0,25



7. Расчетные показатели при различных планировочных условиях
минимально и максимально допустимых расстояний между
проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками
применительно к различным элементам планировочной структуры
территории; зданиями, строениями и сооружениями
различных типов

7.1. Расчетные показатели минимально и максимально допустимых расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками, зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



8. Расчетные показатели обеспеченности жителей основными видами инженерного обеспечения (энерго-, тепло-, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, услуги связи)
8.1. Расчетные показатели газоснабжения жителей Московской области 
в виде удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц принимаются в соответствии 
с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением 
при отсутствии приборов учета газа».
8.2. Расчетные показатели теплоснабжения в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий 
и сооружений принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
8.3. Расчетные показатели водоснабжения в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются 
в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод 
и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», 
раздел 10, приложение А.
Многоквартирные жилые дома должны быть обеспечены централизованными источниками водоснабжения.
8.4. Расчетные показатели энергоснабжения жителей Московской области в виде нормативов потребления электроэнергии принимаются в соответствии 
со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – раздел 6.
8.5. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами 
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
8.6. Расчетные показатели обеспечения жителей услугами связи (телевизионное вещание, широкополосный доступ в сеть Интернет, телефония, почтовая связь, система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения придомового и внутриподъездного видеонаблюдения, система диспетчеризации и мониторинга показателей работы систем жилищно-коммунального хозяйства, автоматизированного удаленного сбора данных о расходовании и потреблении ресурсов) принимаются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Московской области, приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.05.2022 
№ 361/пр «Об утверждении СП 54.13330.2022 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», Типовыми техническими требованиями к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».
9. Допустимые соотношения застроенных, лесных 
и сельскохозяйственных территорий по Московской области в целом 
и дифференцированные по отдельным территориям Московской области
9.1. Допустимые соотношения застроенных, лесных 
и сельскохозяйственных территорий по устойчивым системам расселения Московской области и Московской области в целом приведены в Региональных нормативах.
10. Особенности проектирования территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории (за исключением комплексного развития территории кластеров ИЖС и МЖС)
10.1. Не применяется регулирование предельной этажности многоквартирной жилой застройки, если иное не предусмотрено регламентами регулирования зон с особыми условиями использования территории, вне зависимости от типа населенного пункта и устойчивой системы расселения.
10.2. Плотность застройки жилого квартала принимается до 25 тыс. кв. м суммарной поэтажной площади наземной части жилых зданий в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, 
на один гектар территории квартала.
Отклонение от данного параметра возможно при подготовке обоснования достаточности придомовой территории для расчетного населения и одобрения на заседании Градостроительного совета Московской области. Отклонение 
не должно противоречить федеральным законам и другим нормативным правовым актам. Коэффициент застройки нормированию не подлежит.
10.3. Предусматривается дифференцированный подход к определению потребности мест в общеобразовательных организациях (школах) в диапазоне 
от 126 до 135 мест на 1 тыс. жителей с учетом текущей загруженности общеобразовательных организаций (школ) на прилегающей территории 
при подготовке соответствующего обоснования и одобрении на заседании Градостроительного совета Московской области.
10.4. Потребность расчетного населения в местах для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта составляет 90% 
от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1 тыс. человек расчетного населения.
Потребность расчетного населения в местах для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 
18 процентов от уровня автомобилизации 356 автомобилей на 1 тыс. человек расчетного населения, размещение мест для временного хранения легковых автомобилей предусматривается в границах жилого района при дальности пешеходной доступности не более 1200 м.
Распределение обеспеченности расчетного населения местами 
для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта:
в границах квартала – не менее 25 процентов;
в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях – остальные 75 процентов при условии обеспечения для расчетного населения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта 
не более 1200 м.
Дворовая территория жилой застройки должна быть предусмотрена непосредственно у каждого жилого дома и включать в себя нормируемый (обязательный) комплекс элементов благоустройства. Возможно формирование группы (комплекса) жилых домов, объединенных общей дворовой территорией с обеспечением потребности нормируемого (обязательного) комплекса элементами благоустройства.
Допускается размещение детских площадок и площадок отдыха 
на озелененных территориях общего пользования в пешеходной доступности 
не более 100 метров и размещение спортивных площадок вне дворовых территорий в пешеходной доступности не более 500 метров от проектируемого жилого дома.
Расстояние пешеходных подходов от приобъектных стоянок 
для паркования легковых автомобилей следует принимать в соответствии 
с СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений)
Пешеходные коммуникации населенного пункта должны образовывать единую непрерывную систему. Ширину пешеходных коммуникаций следует предусматривать не менее 2,0 метров с обеспечением беспрепятственного 
и удобного пропуска пешеходных потоков, включая маломобильные группы населения.
В рамках планируемой застройки необходимо предусматривать 100% первых этажей многоквартирных жилых домов этажностью свыше 4 этажей 
под размещение объектов нежилого назначения, размещение жилых помещений на первых этажах не допускается.
Высота первого нежилого этажа должна быть не менее 4,2 метра.
10.5. Требования настоящего подраздела не распространяются 
на мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
Требования настоящего подраздела распространяются в отношении территорий, развитие которых осуществляется на основании действующих договоров о развитии застроенных территорий.
11. Особенности создания и комплексного развития кластеров ИЖС 
и МЖС, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на территориях кластеров ИЖС, подлежащие применению при осуществлении градостроительной деятельности
11.1. При создании комплексного развития кластеров ИЖС и МЖС, направленных на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения на территориях кластеров ИЖС, подлежащие применению 
при осуществлении градостроительной деятельности рекомендуем руководствоваться Региональными нормативами.
12. Комфортная среда жизнедеятельности
12.1. Комфорт территорий зданий (групп зданий) жилого назначения должен соответствовать требованиям к комфортности проживания
 на территории Московской области, установленным постановлением Правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области».
12.2. В приоритете требуется ограничивать в отношении территории зданий (групп зданий) жилого назначения движение автотранспорта, 
за исключением автомобилей специальных служб, а также автомобилей, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и иные маломобильные группы населения.
12.3. На территории зданий (группы зданий) жилого, общественного 
и производственного назначения и смежной озелененной территории общего пользования (при необходимости) должен быть обеспечен нормируемый (обязательный) комплекс объектов благоустройства и элементов благоустройства (далее - нормируемый комплекс благоустройства), нормируемый (обязательный) состав которых подлежит обеспечению 
в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области».
12.4. При организации и формировании мест хранения автотранспорта запрещено использование зависимых машино-мест в обеспечение расчета потребности в местах хранения автотранспорта (в том числе при их размещении в многоуровневых паркингах, использовании механизированных систем хранения). В наземных этажах запрещено использование механизированных систем хранения в паркингах открытого типа.
13. Стандарты объектов общественного и коммунального назначения
13.1. Для помещений общественного назначения в зданиях должно быть предусмотрено обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины 
с декоративными экранами) без выведения элементов электрооборудования 
на наружные плоскости стен (отсутствие сопровождающей проводки 
на плоскости фасада).
13.2. Входы в общественную часть зданий должны быть организованы 
с уровня тротуара с учетом создания «безбарьерной среды».
13.3. При новом строительстве (реконструкции) многоуровневых паркингов в уровне первого этажа необходимо предусматривать помещения общественного назначения (автомастерские, шиномонтажи, мойки, специализированные магазины бытового обслуживания, общественного питания, торговли, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, креативных лабораторий, офисов и т.п.), располагая эти помещения 
в зависимости от функционально-планировочной организации территории вблизи и/или на пересечении наиболее интенсивных пешеходных 
и транспортных маршрутов с учетом визуальной значимости фасада, в пределах:
а) жилых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 50% площади первого этажа, преимущественно располагая их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в паркинг;
б) общественно-деловых кварталов из расчета заполнения такими помещениями 25% площади первого этажа, преимущественно располагая 
их по периметру здания паркинга с учетом помещений и пространств, необходимых для обслуживания въезда и входа в гараж;
в) коммунальных кварталов предусматривать размещение общественных помещений на первом этаже со стороны территорий, где расположены 
или запланированы градостроительной документацией:
- объекты капитального строительства жилого назначения или элементы благоустройства указанных объектов капитального строительства (включая индивидуальное жилищное строительство, дачные и садовые дома, приусадебные участки личного подсобного хозяйства, блокированные жилые дома) (в т.ч. включенные в государственные программы);
- объекты капитального строительства социальной инфраструктуры 
(в т.ч. включенные в государственные программы);
- общественные территории (парки, скверы, пешеходные улицы, набережные и т.д.), за исключением необлагораживаемых береговых полос водных объектов;
- участки улично-дорожной сети местного значения (площади, проспекты, улицы, шоссе);
- территории линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;
- территории объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, 
в границах защитных зон объектов культурного наследия.
13.4. Размещение многоуровневых паркингов, а также многоуровневых паркингов с помещениями общественного назначения должно выполняться 
с учетом законодательства Российской Федерации, в том числе в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
13.5. Требования подраздела не применяются к территориям, в отношении которых заключены и реализуются инвестиционные соглашения, договоры 
о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов, или территориям, в отношении которых принято решение о подготовке документации по планировке территории, а также к территориям, параметры развития для осуществления застройки которых (градостроительные концепции) на момент введения в действие настоящего пункта одобрены на заседании Градостроительного совета Московской области.
14. Особенности создания и комплексного развития высокоэтажных градостроительных комплексов (ВГК)
14.1. При создании комплексного развития высокоэтажных градостроительных комплексов (ВГК) рекомендуем руководствоваться Региональными нормативами.
15. Материалы по обоснованию расчетных показателей
15.1. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах основывается на:
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных 
с градостроительной деятельностью, содержащихся в:
- в нормативных правовых актах Российской Федерации;
- в нормативных правовых актах Московской области;
- в муниципальных правовых актах городского округа Лобня;
- в национальных стандартах и сводах правил;
2) учете показателей и данных, содержащихся:
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа Лобня, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;
- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения 
о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа Лобня;
- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;
- в утвержденных документах территориального планирования городского округа Лобня и материалах по их обоснованию;
- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
- в методических материалах в области градостроительной деятельности;
3) корректном применении математических моделей и методов 
при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов.
15.2. При обосновании местных нормативов применяются математические модели и методы, использованные в Региональных нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.
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