Приложение 2

к Постановлению Администрации

городского округа Лобня

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, отведение сточных вод, которых осуществляется в технологическую зону водоотведения очистных сооружений «ВНИИ Кормов»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вещества (показатель) | Единица измерения | Максимально допустимое значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод) |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 67,26 |
| 2 | БПК полн. | мг/дм3 | 153,47 |
| 3 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4 | Аммоний йон | мг/дм3 | 4,43 |
| 5 | Нитрит йон | мг/дм3 | 0,08 |
| 6 | Нитрат йон | мг/дм3 | 40 |
| 7 | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 1,42 |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 85,16 |
| 9 | Сульфаты | мг/дм3 | 93,57 |
| 10 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1 |
| 11 | Железо | мг/дм3 | 0,19 |
| 12 | Водородный показатель (рН) | мг/дм3 | 7 |
| 13 | Сплав | мг/дм3 | 10 |
| 14 | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 15 | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 16 | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 17 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 18 | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 19 | Жиры | мг/дм3 | 50 |